**TERMO DE REFERÊNCIA N° 6/2020**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

**1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

Aquisição de equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Domingos Martins, conforme condições e especificações do presente Termo de Referência.

**2 – DO OBJETIVO**

O presente Termo de Referência tem objetivo de orientar o processo de licitação de aquisição dos equipamentos de informática com respaldo nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de junho de 2002.

Os investimentos garantirão a modernização dos serviços e segurança dos equipamentos.

**3 – JUSTIFICATIVA DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

Os equipamentos de informática são de relevante necessidade para o eficiente funcionamento dos serviços administrativos e garantia de infraestrutura da rede de computadores.

Atualmente, vários microcomputadores e outros equipamentos de informática da Câmara estão obsoletos dificultando a operacionalização dos serviços e comprometendo a segurança dos dados.

Prover a administração de recursos tecnológicos é garantir entre outros resultados positivos, tais como melhor produtividade, economicidade, celeridade, nos procedimentos e processos.

**4 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE DOS EQUIPAMENTOS A SEREM COMPRADOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Quantidade** |
| 01 | **Computador completo 17,8Gb, 01Tb, 9ª Geração**• Processador: Intel® Core™ i7-9700 (3 GHz até 4.7 Ghz, cache de 12MB, octa-core, 9ª Geração) ou similar• Sistema operacional: Windows 10 Home Single Language, de 64 bits – em português (Brasil)• Placa de vídeo: placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 630• Armazenamento: HD de 1TB• Memoria RAM: Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz Wireless• Dell Wireless 1707 Card 802.11 BGN + Bluetooth 4.0 1x1 • Teclado multimídia Dell KB216 preto - em Português (Brasil), ABNT2• Mouse preto com fio Dell MS116• Monitor de 21,5”• Marca: Dell ou similar• Pacote Office – Mocrosoft 365 Business Standard – Assinatura de 1 ano.• Garantia de 12 meses | **12** |
| 02 | **Computador para Ilha de Edição de Vídeo**Sugestão: Workstation Precision 3630• Processador: CPU Intel® da 9ª Geração ou mais recente – ou AMD equivalente.• *Sugestão: Intel Xeon E-2246G:* *6 Core, 12MB Cache, 3.6Ghz, 4.8Ghz Turbo w/UHD Graphics 630*• Número de Núcleos: 6.• Número de threads: 12.• Frequência baseada em processador: 3.60 GHz. • Frequência turbo max: 4.80 GHz. • Cache: 12 MB. • TDP: 80 W.• Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 128 GB.• Tipos de memória: DDR4-2666.• Nº máximo de canais de memória: 2.• Com compatibilidade com memória ECC. • Frequência da base gráfica: 350 MHz.• Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.20 GHz.• Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 128 GB.• Suporte para 4K a 60Hz• Resolução máxima (HDMI 1.4)‡: 4096x2160@24Hz.• Resolução máxima (DP)‡: 4096x2304@60Hz.• Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡: 4096x2304@60Hz.• Suporte para DirectX: 12.• Suporte para OpenGL: 4.5.• Nº de monitores aceitos: 3.• Conjunto de instruções: 64 Bits.• Com tecnologias de monitoramento térmico.• Sistema Operacional: Windows 10 Pro for Workstations (mais de 4 núcleos), português (Brasil).• Pacote Office – Microsoft 365 Business Standard – Assinatura de 1 ano.• Placa de vídeo: *Sugestão: Nvidia Quadro P2200 5GB*• Memória da GPU: 5GB GDDR5X.• Interface de Memória: 160-bit.• Largura de Banda da Memória: Até 200 GB/s.• Interface do Sistema: PCI Express 3.0 x16. • Consumo Máximo: 75 W.• Formato e medidas: 4.4” H x 7.9” L, Single Slot.• Conexões: 4x DP 1.4.• Conexões Simultâneas: 4 diretas, 4 DP 1.4 Multi-Stream.• Resoluções de Display: 4x 4096x2160 @ 120Hz e 4x 5120x2880 @ 60Hz.• APIs Gráficas: Shader Model 5.1, OpenGL 4.63, DirectX 12.04, Vulkan 1.13.• APIs Computacionais: CUDA, DirectCompute, OpenCL™.• Quatro conectores DisplayPort 1.4 • DisplayPort com Audio.• Suporte a HDCP 2.2.• Suporte as tecnologias Iray e MentalRay. • Memória RAM: 32 GB (2x16 GB), DDR4, 2.666 MHz, memória ECC.• Disco rígido: Unidade de disco rígido SATA de 3,5", 2 TB e 7.200 RPM.• Disco sólido: Unidade de estado sólido SATA de 512GB 2,5" classe 20.• Unidade de disco: Unidade de disco óptica DVD+/-RW 8x de 9,5 mm.• Periféricos: Mouse, Teclado e Tela HD 1920x1080.• Dimensões e peso:Altura: 335 mm (13,18"), Largura: 176,6 mm (6,95"), Profundidade: 345 mm (13,58"), Peso: 8,39 kg (18,5 lb).Garantia de 12 meses  | **01** |
| 03 | **Cartão SD 64GB**Classe: 10Interface: UHS-ICapacidade: 64GBVelocidade de Leitura: até 170MB/sVelocidade de Gravação: até 90MB/sFator de Forma: SD/SDXC  | **01** |
| 04 | **Kit Iluminador LED + bateria + carregador**LED:198 Bulbos/Lâmpadas de LEDPotenciômetro DimmerIndicador de energia da bateriaEntrada de sapata para Integrar outros LEDs da mesma famíliaTemperatura de Cor: 5600K daylightCompatível com pilhas AA ou baterias LP-E6, NIKON EN-EL15, SONY NP-F550/750/970 Bateria para LED + Carregador\*:Capacidade: 7800mAh Ion InfoLITHIUM; Li-ion Potência de saída: 47.5Wh Tensão de saída: 7.2v \*Carregador compatível com a bateria citada  | **01** |
| 05 | **Canopla para microfone**Formato: CuboCor: Preto/CinzaAltura(mm): 50Comprimento(mm): 60Largura(mm): 60Diâmetro Interno(mm): 35Aparelhos Compatíveis: Microfone de PunhoMaterial: Borracha  | **02** |
| 06 | **Bateria Recarregável compatível com Câmera Fotográfica Nikon D3200**Compatível com Nikon D3200Composição: Íons de Lítio (Lithium-Ion)Recarregável Amperagem:1230mAh Voltagem: 7.2V DC  | **01** |
| 07 | **Kit de manutenção e limpeza**01 Caneta de limpeza de lentes com solução01 Bomba de Ar Jumbo01 Escova de Sopro01 Solução Especial em Spray para limpeza de Lentes01 Flanela de Microfibra para equipamentos ópticos  | **01** |
| 08 | **Impressora Multifuncional P/B com scanner**• Tecnologia de impressão: Laser;• Velocidade de impressão: em preto e branco: até 26 ppm, saída da primeira página em preto e branco: 8,5s;• Resolução de impressão: até 600 x 600 x 2dpi;• Resolução de digitalização óptica: até 1200 x 1200dpi;• Tipo de digitalização: de mesa, ADF;• Resolução de cópia (imagem em preto e branco): até 1200 x 1200dpi; máx. cópias: até 99 cópias.• Resolução de fax (em preto e branco): 203 x 196dpi; discagem rápida de fax, máx. números: 120 números.• Interface de comunicação: 1 porta USB 2.0 de alta velocidade, 1 porta de rede Ethernet 10/100• Ciclo de serviço (mensal): mínimo 8.000 páginas, opções de impressão em frente e verso: automática (padrão)• Tipo de fonte de alimentação: fonte de alimentação integrada• Requisito de alimentação: tensão de entrada 110ª 127 VAC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)• Consumo de energia: 445 watts durante a impressão, 325 watts durante a cópia, 4,7 watts pronto, 0,2 watt desligado• Consumo de eletricidade típico (TEC): 1,386 kWh/semana• Diversos: mídia e manual de instalação e operação em português; Deverá ser fornecido tonner para 10.000 páginas originais do fabricante além do tonner inicial fornecido pelo fabricante; O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware;• Cabo de conexão: deverá ser fornecido todos os cabos necessários para a ligação, inclusive o de rede; Deverá ser fornecido um Patch Cord certificado de no mínimo 2,5 metros; Deverá ser fornecido Cabo de Força conforme NBR 14136;• Garantia: mínima de 12 meses, com assistência técnica on-site; Acobertando todos os componentes que garanta o ciclo mensal recomendado pelo fabricante, tais como: unidade de imagem, rolos, fusor, etc, exceto tonner. | **03** |
| 09 | **Impressora Laser, Colorida, Wi-Fi, 110V**Especificações miníma:Manuseio de Papel:• Bandeja 1: Capacidade para no mínimo 50 folhas• Bandeja 2: Capacidade para no mínimo 250 folhas• Bandeja Acessória opcional para no mínimo 550 folhas• Impressão Duplex AutomáticaConectividade:• Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6• USB 2.0 de alta velocidade• Porta USB para impressão imediata• Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio• Bluetooth Low Energy (BLE)• Wi-Fi Direct para impressão por dispositivos móveisRecursos do Visor do Painel de Controle:• Painel de Controle da tela de toque coloridoRecursos de Impressão:• Imprime no mínimo 27 páginas por minuto (ppm) em papel A4 e no mínimo 28 páginas ppm em papel de tamanho Carta• Impressão de fácil acesso USB (não é necessário um computador)• Armazenamento de trabalho e impressão particular (Requer um pen drive de 16 GB ou superior)Requisitos de Energia: Modelo 110V• 100 a 127 volts (+/- 10%)• 50/60 Hz (± 3 Hz)Requisitos Mínimos de Sistema:• Windows 10, 8.1, 8, 7:• 32 bits ou 64 bits• 2 GB de espaço disponível no disco rígido• Microsoft Internet Explorer• Conexão de Internet• Porta USBmacOS Mojave v10.14, macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12:• 2 GB de espaço disponível no disco rígido• Conexão de InternetConteúdo da Embalagem:• Impressora• 4 Toners pré-instalados (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) • Guia do UsuárioGarantia• 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor  | **01** |
| 10 | **Nobreak 2000VA Senoidal**Especificação mínima:• Aparelho bivolt automático na entrada, com no mínimo 7 tomadas de 10A, 1 tomada de 20A e borneira opcional, com baterias seladas tipo VRL internas de primeira linha e à prova de vazamento.Proteções:• Sub e sobretensão entrada e saída• Curto-circuito na saída• Descarga total da bateria• Desligamento por carga mínima• Sub e sobrefrequência• Sobretemperatura do inversor e transformador• Sobretemperatura da bateria• Potência mínima de 2000VA/1400W• Bateria de no mínimo 6x7Ah Selada• Tensão da bateria com no mínimo 72V• Dimensões ( C x L x A) mínima de 505 x 191 x 240mm• Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, para todos componentes e peças, on-site (no local de entrega dos equipamentos).Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada no Estado do Espírito Santo comprovada através de declaração do fabricante ou link do site do mesmo.  | **04** |
| 11 | **Nobreak 700VA**Especificação mínima:1. Dados de Entrada e Saída• Potência mínima de 700VA - 300 Watts;• Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM);• Tensão nominal de ENTRADA: Bivolt automático 120 / 95 / 140V (mínimo);• Frequência de rede de ENTRADA: 60 Hz;2. Dados de Saída• Tensão nominal de SAÍDA: 115V;• Frequência de SAÍDA: 60hz ± 1% (para operação bateria);• Mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136.3. Características Gerais• Microprocessado;• Filtro de linha;• Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;• Função que possibilite ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica;• Autodiagnóstico de bateria;• Recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado;• Função que possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;• Conector de módulo de bateria externo ao nobreak;• Função True RMS;• Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos;• Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);• Circuito desmagnetizador;• Acionamento do inversor < 0,8 ms;• Mínimo 1 Led indicativo no painel frontal;• Alarme audiovisual sinalizando os eventos;• Botão liga/desliga temporizado com função Mute;• Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria);• Bateria Interna: Mínimo 1 bateria 12Vdc / 7Ah.4. Proteções Elétricas• Curto-circuito no inversor;• Surtos de tensão entre fase e neutro; • Sub/sobretensão da rede elétrica;• Sobreaquecimento no inversor e no transformador;• Potencia excedida com alarme e posterior desligamento;• Descarga total das baterias.5. Garantia• Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, para todos componentes e peças, on-site (no local de entrega dos equipamentos);Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada no Estado do Espírito Santo comprovada através de declaração do fabricante ou link do site do mesmo;  | **23** |
| 12 | **Cabo de rede CAT5e**Cabos LANCondutor de cobre nu, coberto por polietileno adequado. Os condutores são trançados em pares. Capa externa em material não propagante a chama. Cor azul.  | **100 metros** |
| 13 | **Conector RJ45**• Categoria 5e U/UTP;• Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama;• Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro;• Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B;• Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis;Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente (Ro HS). | **100** |
| 14 | Fixador para Cabo de RedeMiguelão Fixa Fio P/Cabo Coaxial 8MM C/Prego 100 – BRANCO  | **100** |
| 15 | Fixador Para Fio Duplo 10x12 branco | **100** |
| 16 | Organizador Fios 9,5mm preto | **100 metros** |
| 17 | Mouse Pad* Com Apoio Ergonômico Base Emborrachada
* Medidas mínimas: Comprimento 23,5cm, Largura 18cm, Espessura 1,5cm
* Materiais: Tecido + Espuma + Base em PVC
* Antiderrapante
* Apoio de pulso
 | **40** |
| 18 | PendriveEspecificação mínimaCor: Vermelho/Preto ou pretoCapacidade de armazenamento: 64GBConector: USB 2.0 | **02** |
| 19 | HD ExternoEspecificação mínimaCapacidade de armazenamento 2TB; Velocidade de transferência de dados: USB 3.0;Requisitos do sistema: Sistema operacional Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits)Garantia do fornecedor: 12 meses | **03** |
| 20 | Telefone sem fio com identificador de chamadasEspecificação mínima- Identificador de chamadas DTMF e FSK- Display alfanumérico, não luminoso- Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)- Agenda para 70 nomes/números- Bloqueio de Teclado- Som de teclado (on/off)- Bloqueio de discagem com uso de senha- Data e hora - 4 opções de volume de toque + silencioso (no mínimo)- 7 tipo de toque- Menu em português- Indicador de carga de bateria (ícone no display)- Flash programável- Tom/Pulse- Tecla liga e desliga- LED no fone- LED na base (carregando e em uso)- Fonte d e alimentação: 7,5V/300mA (no mínimo)Especificações técnicas- Frequência mínima de 1,9Ghz;- Duração de bateria em uso de no mínimo 9 horas- Duração de bateria em repouso de no mínimo 96 horas- Cor preta- Tensão/Voltagem bivolt- Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação | **20** |
| 21 | Caixas de somEspecificação mínima- Potência total de 5 watts rms, proporcionando uma boa potência, aliada a uma boa qualidade de som em caixas pequenas de fácil instalação.- Caixas compactas, possibilitando serem utilizadas em diversas situações, como ligando o Cabo USB de alimentação de energia em um carregador de celular e o cabo P2 de áudio na saída de fone de ouvido do celular, além de possibilitar fácil transporte, entre outros benefícios.- Caixas interligadas por cabo e os cabos de conexão já são integrados, podendo ser utilizada em qualquer Computador, Notebook, Celular e qualquer outro aparelho com saída de áudio P2, desde que também ligue o cabo usb para que as caixas recebam energia para funcionamento.- Alto Falante diâmetro: 2 polegadas;- Potência Total: 5 Watts Rms, sendo 2,5 watts em cada caixa;- Frequência de resposta: 100 hz - 20 khz;- Sensibilidade: > 65 dB/mW;- Magnético: 4Ohms;- Comprimento dos Cabos: 75 cm;- Alimentação de energia: DC 5V através do cabo USB;- Interface de áudio: cabo com conexão p2, a mesma conexão de fones de ouvido;- Medidas (cada caixa): 7 cm de largura x 7 cm de altura x 7 cm de profundidade.Garantia de 12 meses. | **05** |
| 22 | Microfone sem fio duplo Características mínimas:* Marca: Vokal VLR 502 ou similar
* Formatos: De mão
* Tipos de microfone: Dinâmico
* Quantidade de microfones: 2
* É sem fio: Sim
* Frequência mínima - Frequência máxima: 50 Hz - 20 kHz
* Inclui acessórios: Sim
* Conectores de saída: Batería/XLR Phanton
* Sensibilidade: -60 dB
* Impedância: 250 Ω
* Garantia de 12 meses
 | **01** |
| 23 | Parafusadeira 12VCaracterísticas mínimas• Bateria 12V com longa duração: Maior autonomia para trabalhos mais longos• Maleta de acessórios: Vários acessórios para atender suas necessidades• Rotação: 550 RPM• Torque: 10 Nm• Sistema de reversão de rotação, para montagens e desmontagens• Mandril de aperto rápido 10 mm (3/8”)• Possui dois porta-bits no corpo da parafusadeiras• 16 ajustes de torque + furadeira• Ajuste eletrônico de velocidade na chave• Permite o travamento da chaveAplicaçõesmadeiraplásticodrywallaçoMandril de ajuste rápidosimReversívelsimClipe p/ cintanãoBotão de trava do eixosimESPECIFICAÇÕES TÉCNICASPotência (W)Bateria 12VTorque10 NmVelocidade de rotação s/ carga (rpm)550 RPMTensão/Voltagem12VAlimentaçãoBateria 12VComprimento do fio (m)Sem fioMandril10 mmCorAzulGarantia12 mesesConteúdo da Embalagem- Maleta para transporte- Carregador bivolt- 4 brocas para madeira- 4 brocas chatas para madeira- 12 brocas de aço rápido para metal- 4 guias de para parafusos sextavados- 2 guias para parafusos- 1 prolongador de bits magnético- 20 bits para parafusarGarantia de 12 meses | **01** |

**5 – FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS**

Os equipamentos adquiridos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira de 8 às 13 horas, sem ônus para Contratante, no endereço Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27, Centro, Domingos Martins – ES, CEP 29260-000, devidamente acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica.

O dia da entrega será agendado com o(a) Gerente de Almoxarifado e Patrimônio através dos telefones (27) 3268-1413 e (27) 3268-1767 ou pelo e-mail compras@camaradomingosmartins.es.gov.br.

Acondicionamento do equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; Está documentação será verificada na entrega do equipamento e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.

**6 – DA GARANTIA**

A Contratada deverá apresentar as garantias específicas para cada equipamento conforme previsto no item 4 deste TERMO DE REFERÊNCIA.

**7 - DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**

A entrega dos equipamentos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após a Autorização de Fornecimento e não será admitida prorrogação no prazo.

Os equipamentos serão entregues provisoriamente, com o ACEITE PROVISÓRIO emitido pelo Setor de Almoxarifado e Patrimônio, para efeito de posterior verificação da compatibilidade com as especificações exigidas no Item 4.

A entrega definitiva dos equipamentos dar-se-á mediante aceitação do bem adquirido de forma a fazer cumprir rigorosamente os objetos, os prazos e condições expressas neste Termo.

O ACEITE DEFINITIVO ocorrerá no prazo máximo de 10(dez) dias corridos após a entrega provisória e será emitido pelo Servidor Denilson da Silva da Costa.

Em caso de não aceitação do(s) equipamento(s), fica a Contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substitui-lo(s) no prazo de 5(cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, sob pena de incidência das sanções e penalidades previstas no contrato.

**8 – DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO**

Os equipamentos serão entregues provisoriamente para posterior fiscalização e emissão do aceite definitivo. A fiscalização será realizada pela CONTRATANTE, pelo Servidor Denilson da Silva da Costa, que emitirá o Aceite Definitivo de forma a fazer cumprir rigorosamente o objeto, os prazos, as cláusulas e as condições expressas no contrato.

**9 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão Interessado; A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação nos termos da legislação em vigência. Entregar os equipamentos em conformidade com as disposições deste termo e com os termos da proposta de preços;

Fornecer o objeto deste termo, sem interrupções, durante a vigência da proposta de preço, pelos preços consignados na proposta; Garantir a qualidade do material fornecido, segundo as exigências e normas legais;

Fornecer o objeto no prazo máximo de entrega de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, que será emitida, pela Gerente de Compras;

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente termo;

Permitir a fiscalização e o acompanhamento da entrega, no que tange aos equipamentos e também no contrato;

Despesas de frete, alimentação e estadia por conta da contratada;

**10 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

Compete ao Contratante proporcionar condições que contribuam para a boa entrega dos produtos; Remeter notificação à Contratada, por escrito, quando os produtos não estiverem sendo entregues de forma satisfatória; Fazer cumprir o prazo contratual; Efetuar os pagamentos de acordo com os prazos e preços estabelecidos no contrato. Obedecer aos ditames estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA.

**11 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES**

A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do objeto licitado, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

– Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

– Multas:

– Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização CONTRATANTE por perdas e danos;

– Suspensão temporária do direito de firmar contratos com a Câmara Municipal de Domingos Martins.

– Indenização á CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante;

– Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.

- Multa á razão de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total do objeto em atraso, por dia de atraso no fornecimento.

– Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela, no caso de atraso superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades.

– O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração.

Será facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

**12 – DA FORMA DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em parcela única através de depósito em conta corrente da contratada, no Banco por ela indicado, constantes no verso da Nota Fiscal Eletrônica até o quinto dia útil após emissão do aceite definitivo de entrega emitido pelos fiscais do contrato e aprovação da nota fiscal, sem rasuras ou emendas, que deverá ser encaminhada em nome da Câmara Municipal de Domingos Martins, com o fornecimento dos objetos discriminados. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido a CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

O pagamento da fatura somente será feito em carteira ou cobrança simples, sendo expressamente vedado à Contratada cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária ou de terceiros. A Câmara Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual. Para EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, referente a divida Ativa da União e junto aos Tributos Federais – Certidão Conjunta;

2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

4. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social - INSS;

5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

6. Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST – Tribunal Superior do Trabalho n° 1.470/2011;

7. Alvará de Funcionamento / Localização da Empresa;

**13 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da aquisição destes equipamentos correrão por conta de dotação orçamentária 01001.0103100012.001 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal – 33903000000 – Material de Consumo – Ficha 9 e 44905200000 -
Equipamento e Material Permanente – Ficha 23, prevista no orçamento para o exercício de 2020.

**14 – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

O valor aceito para a contratação deverá estar compatível com o valor do mercado, estabelecido através de pesquisa de preço e expresso pelo mapa comparativo de preços.

**15 – DISPOSIÇÕES GERAIS**

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Termo será atendido pela Diretora Geral Administrativa, Legislativa e de Cerimonial de segunda a sexta-feira das 8 h às 13 horas, na Câmara Municipal de Domingos Martins, situada na Avenida Senador Jefferson de Aguiar n° 27, Centro, Domingos Martins - ES - CEP: 29260-000, ou pelos telefones (27) 3268-1413 e (27) 3268-1767 ou pelo e-mail cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br.

**16 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Rosana Rupf da Penha – Diretora Geral Administrativa, Legislativa e de Cerimonial, matrícula nº 745.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 17 de junho de 2020.

**ROSANA RUPF DA PENHA**

Diretora Geral Administrativa, Legislativa e de Cerimonial

Matrícula nº 745